Technika **HUDEBNINY AMADEUS** 2022

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KATEGORIE** | | **NÁZEV** | | **SPECIFIKACE** | **POČET** |
| zvuk | mix | MIDAS Pro1 + DL 251 | | 48 in, 16 out, digital. konzole | 1 ks |
| Soundcraft Spirit M12 | | 12 mono, 4 stereo, 4 Aux-plně přep., dig. OUT | 1 ks |
| Soundcraft EPM12 | | 12 mono, 2 stereo vstupy, 2 Aux, 1 par. EQ | 1 ks |
| PA  + monitor | RCF TTS26-A | | Double 15" Bass Reflex Active Subwoofer, 3400W | 4 ks |
| RCF TT25-A | | Aktivní Fullrange box 15"+1,4", 1000W+500W | 2 ks |
| JBL VRX 932LAP | | aktiv. dvoupásmový box, 12"LF, 3x1"HF, line array, 875W | 6 ks |
| JBL VRX 915M | | BI-AMP/PASSIVE, pódiový monitor, 15"LF+4"HF, 800/1600/3200W | 4 ks |
| FBT ProMaxX 10a | | aktiv. dvoupásmový box, 600W | 2 ks |
| RCF ART 315-A | | aktiv. dvoupásmový box, 400W | 4 ks |
| NEXO DTDAMP4x1.3C | | 4-kanálový koncový zesilovač,1U 4x750W/8Ohm, 4x1300W/4Ohm, 2x 2600W/8Ohm | 1 ks |
| e rack | ART – PS 4x4 PRO | | napěťový distributor pro 8 zařízení | 1 ks |
| GEMINI CDMP-1400 E | | CD/MP3/USB přehrávač | 2 ks |
| Lexicon MPX 500 | | 24-bit Dual Channel Procesor | 1 ks |
| mikrofon | SHURE | | Beta 91A | 1 ks |
| Beta 87A | 1 ks |
| Beta 52A | 1 ks |
| Beta 56A | 1 ks |
| Beta 58A | 5 ks |
| SM 58 | 5 ks |
| SM 57 | 5 ks |
| AKG | | C 451 | 2 ks (pár) |
| C 3000 | 1 ks |
| C 1000 | 4 ks |
| P 2 live | 4 ks |
| C 519 | 10 ks |
| WMS45 (UHF), bezdrátový set | 2 ks |
|  | **Sennheiser** | | e 906 | 1 ks |
| e 604 | 3 ks |
| e 608 | 2 ks |
| **Audix** | | D 6 | 1 ks |
|  |  | | F 9 | 1 ks |
| multikabel | Sommer Cable | | Cat5, 50 m (digitální), cívka | 2 ks |
| Tasker C701 EtherCon | | Cat5, 50 m (digitální), cívka | 2 ks |
| PENN CAUNC08 | | Qick Strip 8 in, 10m+14m | 2 ks |
| PENN CAUNC12 | | Qick Strip 12 in, 15m | 1 ks |
| Zeck | | 16 in, 4 out, 30 m | 1 ks |
| DI BOX | Radial | | StageBug SB-1 Acoustic | 2 ks |
| Klark Teknik | | DN 200 | 4 ks |
| DN 100 | 1 ks |
|  | Behringer | | DI - 20 | 2 ks |
| stojan pro mikrofon | K&M | | velký | 10 ks |
| malý | 4 ks |
| rozvodna | [Eurolite SB-1100](http://www.hdt.cz/eurolite-sb-1100-19-32a/d-205321/) | | 32A rozvaděč k zabudování do 19“ rackové skříně | 1 ks |
|  | | | | | |
| světla | ovládání | [JB-lighting LICON CX](http://www.hudebniraj.cz/osvetlovaci-technika/ovladani-svetel/ovladaci-pulty/jb-lighting-licon-cx) | | 512 DMX intel. konzole, USB/MIDI | 1 ks |
| ELATION SDC-16 | | 16 DMX konzole/ Faderdesk | 1 ks |
| Titan ONE | | PC ovladač DMX | 1 ks |
| splitter | Eurolite | | 1xIN – 7xOUT DMX | 1 ks |
| PAR | 4x 56 short | | 4x PAR 56, 300/500 W 2x dimmer DMX, MAD | 2 ks (8 ks PAR) |
| LED PAR | Eurolite MLZ-56 TCL 36x3W ZOOM DMX | | Multi Lens spot vybavený ZOOMem | 2 ks |
| otočná hlava | ROBE XT spot 150 | | lampa CDM-T 150W, 12x barva, 11x gobo | 3 ks |
| JB-lighting 384 LED | | 84 Luxeon LEDs | 8 ks |
| [eLite LED Moving head 108 RGB DMX](http://www.hdt.cz/elite-led-moving-head-108-rgb-dmx/d-217531/) | | 108 x 3W RGB LED | 4 ks |
| blinder | [Eurolite Audience Blinder](http://www.hdt.cz/eurolite-audience-blinder-2x100w-led-cob-3200k/d-220741/) | | 2x100W LED COB 3200K | 2 ks |
| hazer | Martin JEM Compact Pro | | výrobník neviditelné mlhy | 1 ks |
|  | | | | | |
| pódium | deska | [Nivtec podesta 200x100](http://www.hudebniraj.cz/podiova-technika/podium-nivtec/podesty/nivtec-podesta-200x50) | | 2x1 m, Al+voděodolná deska | 27 ks / 54m2 |
| [Nivtec podesta 100x50](http://www.hudebniraj.cz/podiova-technika/podium-nivtec/podesty/nivtec-podesta-200x50) | | 1x0,5 m, Al+voděodolná deska | 6 ks / schody |
| noha | [Nivtec noha teleskopická](http://www.hudebniraj.cz/podiova-technika/podium-nivtec/nohy/nivtec-noha-teleskopicka-80-140cm) | | 80-140 cm | 40 ks |
| 60 cm | 8 ks |
| 40 cm | 20 ks |
| [Nivtec noha pevná](http://www.hudebniraj.cz/podiova-technika/podium-nivtec/nohy/nivtec-noha-teleskopicka-80-140cm) | | 60 cm | 40 ks |
| 40 cm (+ kolečka) | 8 ks |
| 20 cm | 40 ks |
| zábradlí | Al profil + Layher | | hrana pódia + schody | 40 m |
|  | | | | | |
| zastřešení - truss | Alu konstrukce | Alutruss | [Trilock](http://www.hdt.cz/trilock-6082-2000-rovny-dil/d-212613/) | rovný díl 2 m, Quick lock | 16 ks / 32 m |
| rovný díl 1,5 m, Quick lock | 4 ks / 6 m |
| rovný díl 1 m, Quick lock | 10 ks / 10 m |
| T – kus, Quick lock | 2 ks |
| roh, Quick lock (dvoj+troj-cestný) | 10 ks |
| vyrovnávací podstavec TNF-300 | 4 ks |
| koncová deska – podstavec na zem | 4 ks |
| Duo | rovný díl 0,5 m, Quick lock | 2 ks / 1 m |
| Single | rovný díl 2 m, Quick lock | 10 ks / 20 m |
| rovný díl 1,5 m, Quick lock | 2 ks / 3 m |
| rovný díl 1 m, Quick lock | 2 ks / 2 m |
| rovný díl 0,5 m, Quick lock | 4 ks / 2 m |
| TAF Quadlock | | rovný díl 3m, Quick lock | 2 ks / 6 m |
| rovný díl 2,5m, Quick lock | 3 ks / 5 m |
| rovný díl 2m, Quick lock | 20 ks / 40 m |
| rovný díl 1m, Quick lock | 4 ks / 4 m |
| rovný díl 0,5m, Quick lock | 3 ks / 1,5 m |
| stativy, zvedáky | TAF TOWER SYSTEM | | max. 6 m, 1 000 kg + slaveblock | 4 ks |
| VMB TOWERLIFT TE-074P | | max. 5,35 m, 230 kg | 2 ks |
| VMB TOWERLIFT TE-064P | | max. 5,35 m, 100 kg | 2 ks |
| VMB TOWERLIFT TE-046P | | max. 5,35 m, 80 kg | 2 ks |
| Eurolite STT- 400/85 | | max. 4 m, 80 kg | 2 ks |
| K&M | | max. 4 m, 40 kg | 2 ks |
| Řetězový zvedák | | 1t, 3m | 2 ks |
| 1t, 6 m | 4 ks |
| plachta, zavětrání | 9 x 7 m | | typ „sedlová střecha“ | 1 ks |
| 7 x 5 m | | typ „sedlová střecha“ | 2 ks |
| 6 x 5 m | | typ „zastávka“ | 1 ks |
| zavětrání (rašl) | | 9 x 5m, 7 x 5m, 3,5 x 5m (2x) | 4 ks, černý |
|  | stan | 3 x 3 m Mikel (červený) | | boky-rašl 6m x 2m, 3m x 2m | 2 ks |
|  | | | | | |
| příslušenství | most kabelový | EuroLite 2-kanálový přejezd, 1 m | | 100x25 cm, max. 2x4cm kabel, horní odklopné víko, gumový, černožlutý | 25 ks / 25 m |
| EuroLite zatáčka 30° | | horní odklopné víko, gumový, černožlutý | 3 ks |

Více info na [www.hudebniny-amadeus.cz](http://www.hudebniny-amadeus.cz) nebo tel.: 724 744 039.